1. 关于Win7中的读写LBA

Win7中禁止Ring3应用程序直接写LBA（大于16族的LBA地址，实测<0x03F的可读写）。如果需要对storage进行直接写LBA，必须：

1. FSCTL\_LOCK\_VOLUME
2. FSCTL\_DISMOUNT\_VOLUME

并且在关闭句柄之前，不能使用FSCTL\_UNLOCK\_VOLUME。否则无法第二次Lock和Dismount。离开Lock状态只能关闭句柄并重新打开。